1、发送开启计步开关，心跳包依旧没有携带计步数据信息。

2、关于围栏功能。

1）开启gprs，设备无响应，带着设备到室外转了两圈，收到1-2条UD位置信息，UD位置信息是包含经纬度信息的，但是UD\_LTE位置信息是没有经纬度信息的。

2）设置发送wifi指令，设备无响应

1. 心率检测协议

心率检测有心率和血氧两个记录返回，这两个记录是一起返回的，还是分别返回的。因为我看数据库里的日志记录，两种都有。